%
% 
\ANG{
{\bf Echolot}

Man benutzt das Echolot, um die Meerestiefe zu messen. Das funktioniert 
folgenderma"sen:\\
In $A$ wird ein Schallsignal erzeugt. Dieses breitet sich aus und wird am 
Meeresboden zur"uckgeworfen. In $B$ wird der reflektierte Schall nach einiger 
Zeit wieder empfangen. Aus der Schalldifferenz zwischen Schallempfang in $B$ 
und Schallerzeugung in $A$ rechnet man die Tiefe $t$ aus. \\
Bestimme die Meerestiefe f"ur den vorliegenden Fall:\\
Das Schiff ist $16\,\mathrm{m}$ breit. Der Schall legt in einer Sekunde 
$1510\,\mathrm{m}$ im Wasser zur"uck. Die Schalldifferenz an der Stelle sei 
$0,4$ Sekunden. Erg"anze und beschrifte die Skizze so, dass dein Rechenweg 
erkennbar wird.

\begin{center}
\includegraphics[width=7cm]{04mhpyth024p1}
\end{center}
}
\LSG{
Meerestiefe $\approx 301,89\,\mathrm{m}$
}
