%
% 
\ANG{
{\bf Messgenauigkeit}

Um die Entfernung eines unzug"anglichen Punktes $X$ zu bestimmen kann man 
folgenderma"sen vorgehen: \\
Man legt zwei Punkte $A$ und $B$ fest, die mit $X$ auf einer Geraden liegen 
("`fluchten"`). Mit einfachen optischen Ger"aten werden Lotgeraden zu $AB$ 
festgelegt und auf diesen zwei Punkte $C$ und $D$, die wieder in einer Flucht 
mit $X$ stehen.
\begin{enumerate}
\item Berechne aus $AC = 60\,\mathrm{m},\ BD = 67\,\mathrm{m}$ und 
$AB = 35\,\mathrm{m}$ den Abstand $XA$.
\item Wie gro"s ist der prozentuale Fehler des Ergebnisses, wenn $AC$ um $1\%$ 
zu gro"s gemessen wurde?
\end{enumerate}

\begin{center}
\includegraphics[width=8cm]{04mhstrahl033p1} 
\end{center}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $300\,\mathrm{m}$
\item Fehler $= 26,4\,\mathrm{m}$, also $10\%$
\end{enumerate}
}


