\ANG{H"angt man auf der Erde an einen Federkraftmesser einen Nromk"orper (1kg), so wird der Kraftmesser um \mbox{15cm} gedehnt. Dank guter Beziehungen zur NASA nimmt ein Astronaut den Kraftmesser und den Normk"orper mit zum Mond und stellte dort eine Verl"angerung von nur mehr \mbox{2,5cm} fest. 
\begin{enumerate}
\item Berechne aus den obigen Werten den Ortsfaktor auf dem Mond. 
\item Welche H"arte besitzt die Feder des Kraftmessers? 
\item Nun h"angt der Astronaut einen gefundenen Stein an die Federwaage und stellt eine Federverl"angerung von \mbox{9,0cm} fest. Welche Masse hatte dieser Stein? Wenn der Astronaut dem Normk"orper auf der Erde einen Fu"stritt gibt, so tut ihm das ziemlich weh. Wird das am Mond auch so sein? 
\end{enumerate}

Quelle: Julia P"urkner}

\LSG{
\begin{enumerate}
\item Die Federdehnung auf dem Mond ist ein Sechstel von der auf der Erde. Damit ist der Ortsfaktor auf dem Mond ein Sechstel von dem auf der Erde: $9,8\frac{m}{s^2}:6=1,6\frac{m}{s^2}$
\item $D=\frac{F}{s}=65,4\frac{N}{m}$
\item $F_{Stein}=5,9N$, $m=3,7kg$. 
Die Masse des Normk"orpers ist auf dem Mond auch \mbox{1kg}. Bei einem Fu"stritt wird der Normk"orper beschleunigt und f"ur die dazu notwendige Kraft ist entscheidend welche K"orpermasse vorliegt. Der Fu"stritt schmerzt also auf dem Mond genauso wie auf der Erde. 
\end{enumerate}}