\ANG{
\EPSR{9cm}{merr4131}{4cm}{}{
\PSFM{p0}{$p_{0}$} \PSFM{P}{P} \PSFM{L}{Luft} \PSFM{h}{$h$} \PSFM{K}{K} 
\PSFM{pL}{$p_{\text{L}}$}
}{
Eine Wasserpumpe besteht aus einer Luftpumpe P und einer Kammer K. Die
Luftpumpe entfernt die Luft aus K, so dass in K idealerweise der Druck 
$p_{0}=0$ (Vakuum) herrscht. Von K reicht ein Rohr zum tiefer gelegenen
Wasser, das heraufgepumpt werden soll. Nicht das Vakuum saugt das Wasser nach
oben, sondern der Luftdruck $p_{\text{L}}$ an der Oberfl"ache des unteren
Wasserspiegels dr"uckt das Wasser hinauf. Welche maximale H"ohe $h$ kann das
Wasser mit dieser Pumpe gehoben werden?
}
}
\LSG{

}