\ANG{Herr Schlaumeier besitzt einen gro"sen Goldklumpen. Um ihn vor Dieben zu sch"utzen entwirft er eine elektrische Schaltung, die zwei Kontrolllampen enthalten sollte.
\begin{itemize}
\item Die Lampe $L_1$ soll mit ihrem Leuchten anzeigen, dass die Schaltung in Betrieb ist. 
\item Bei Entfernung des Goldklumpens soll die zweite Lampe $L_2$ aufleuchten. Mache einen m"oglichst einfachen Vorschlag f"ur eine - im Prinzip - geeignete Schaltung. 
\end{itemize}

Quelle: Julia P"urkner}

\LSG{\includegraphics[width=5cm]{elcm001}
\begin{parbox}[b]{0,5cm}{\ \ \ }\end{parbox}
\begin{parbox}[b]{7,5cm}{ Grundprinzip: Man benutzt den Goldklumpen als Schalter. Er "uberbr"uckt die beiden Kontakte $K_1$ und $K_2$. Wird der Goldklumpen gestohlen ist der Schalter offen. 

Ist der Goldklumpen vorhanden, so schlie"st er (als guter elektrischer Leiter) die Lampe $L_2$ kurz, der Strom flie$"s$t durch $L_1$ und den Goldklumpen. Wird der Goldklumpen gestohlen, so ist kein Leiter zwischen $K_1$ und $K_2$, der Strom flie"st durch $L_1$ und $L_2$.}
\end{parbox}}