\ANG{
\EPSR{9.0cm}{elrr4371}{4.5cm}{}{
\PSFM{I1}{$I_{1}$} \PSFM{I2}{$I_{2}$} \PSFM{I3}{$I_{3}$} 
\PSFM{p}{$+$} \PSFM{m}{$-$} \PSFM{L1}{L$_{1}$} \PSFM{L2}{L$_{2}$}
}{
In nebenstehender Schaltung sind die Strom\-st"arken $I_{1}=36\,\text{mA}$ und
$I_{3}=0{,}113\,\text{A}$ bekannt. 
\begin{enumerate}
\item Berechne $I_{2}$.
\item Wie viele Elektronen flie"sen in f"unf Minuten durch die Lampe L$_{1}$?
\item In welcher Zeit flie"sen $2{,}0\cdot 10^{20}$ Elektronen durch die Lampe
  L$_{2}$? 
\end{enumerate}
}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $I_{2}=I_{3}-I_{1}=113\,\text{mA}-36\,\text{mA}=
   77\,\text{mA}=0{,}077\,\text{A}$
\item $\D\Delta Q_{1}=5\cdot 60\,\text{s}\cdot 0{,}036\,\text{A}=
   10{,}8\,\text{C}\approx 11\,\text{C}$\\[2mm]
  Zahl der Elektronen: $\D n=\frac{\Delta Q_{1}}{e}=6{,}7\cdot 10^{19}$
\item $\Delta Q_{2}=2\cdot 10^{20}\cdot e=32\,\text{As}$\\[2mm]
$\D\Delta t=\frac{\Delta Q_{2}}{I_{2}}=
   \frac{32\,\text{As}}{0{,}077\,\text{A}}=
   4{,}2\cdot 10^{2}\,\text{s}=7{,}0\,\text{min}$
\end{enumerate}
}
