\ANG{
Ein Tauchsieder ist an eine Haushaltssteckdose angeschlossen
und wird von einem Strom der St"arke $I=3{,}5\,$A durchflossen. In welcher
Zeit $\Delta t$ kann mit dem Tauchsieder ein Liter Wasser der Temperatur
$14\,\GC$ zum Kochen gebracht werden?

}
\LSG{
$\D\Delta t=\frac{W}{P}=\frac{c_{\text{Wasser}}m\Delta T}{UI}=
  \frac{4190\,\RFRAC{J}{kg\,K}\cdot 1\,\text{kg}\cdot 86\,\text{K}}
  {230\,\text{V}\cdot 3{,}5\,\text{A}}=4{,}5\cdot 10^{2}\,\text{s}=
  7{,}5\,\text{min}$
}
