\ANG{
An einem Widerstand $R$ liegt f"ur die Zeit $t$ die Spannung $U$ und es
flie"st der Strom $I$. $P$ ist die Leistung der Stromquelle in dieser Zeit und
$W$ die gesamte in dieser Zeitspanne am Widerstand $R$ umgesetzte Energie.
\begin{enumerate}
\item Berechne $P$, $R$ und $U$ aus $I$, $W$ und $t$.
\item Berechne $P$, $I$ und $U$ aus $R$, $W$ und $t$.
\end{enumerate}
}
\LSG{
\begin{enumerate}
\item $\D P=\frac{W}{t}$,\quad
  $\D U=\frac{P}{I}=\frac{W}{It}$,\quad 
  $\D R=\frac{U}{I}=\frac{W}{I^{2}t}$
\item $\D P=\frac{W}{t}=UI=RI^{2}\quad\DANN\quad
  I=\sqrt{\frac{W}{Rt}}$,\quad
  $\D U=RI=\sqrt{\frac{WR}{t}}$
\end{enumerate}
}
