\ANG{
\textbf{Die Doppelleiterschaukel 2}

\parbox[ht!]{0.45\linewidth}{
Das nebenstehende Bild zeigt eine doppelte Leiterschaukel. Das sind zwei Leiterschaukeln, die leitend durch zwei Kupferstangen miteinander verbunden sind.
Das horizontale St"uck jeder der beiden Leiterschaukeln befindet sich jeweils im
Feld eines Permanentmagneten. Nun wird die rechte Leiterschaukel nach links bewegt.
Wieso und wohin bewegt sich der linke Teil der Doppelleiterschaukel, der sich im Magnetfeld befindet?
}\hspace{0.1\linewidth}
\parbox{0.45\linewidth}{
%\begin{figure}[h]
  % Requires \usepackage{graphicx}
  \centering
  \includegraphics[scale=0.35]{elob0025.eps}\\
  %\renewcommand{\figurename}{Quelle}
  %\caption*{Quelle: \texttt{http://de.wikipedia.org/wiki/Nerobergbahn}}
  Doppelleiterschaukel
%\end{figure}
}
}
\LSG{
Durch die Bewegung der rechten Leiterschaukel nach links wird in dieser ein Strom induziert,
wobei die technische Stromrichtung aus der Zeichenebene weist.
Weil beide Leiterschaukeln leitend miteinander verbunden sind, flie\ss t auch in der
linken Leiterschaukel ein Strom. Dieser ist in der linken Leiterschaukel in die Zeichenebene gerichtet. Ein stromdurchflossener Leiter in einem Magnetfeld erf"ahrt eine Kraft.
Mit der ,,rechten--Hand--Regel'' findet man, dass die Kraft auf die linke Leiterschaukel nach links weist.
}
