\ANG{
\parbox[t]{0.4\linewidth}{
In einem Magnetfeld dreht sich eine Spule mit 50 Windungen und der Spulenfl"ache $30\,\mathrm{cm}^2$.
Dabei steht die Rotationsachse senkrecht zur Magnetfeldrichtung. Nebenstehend ist der zeitliche Verlauf der induzierten Spannung mit einem Oszilloskop sichtbar gemacht.
Berechne den Betrag der Flussdichte des Magnetfeldes.
}\hspace{0.05\linewidth}
\parbox[t]{0.55\linewidth}{
\begin{center}
    \psset{unit=0.75cm}
    \begin{pspicture}(-5,-5)(5,4.5)
        \rput(0,0){\Oscillo[timediv=5, sensivity1=2, amplitude1=4.8, period1=20, phase1=-90, offset2=10]}
    \end{pspicture}
\end{center}
}
}
\LSG{
 $B=\dfrac{U_0\cdot T}{2\,\pi\,N\,A}=\dfrac{4{,}8\,\mathrm{V}\cdot0{,}020\,\mathrm{s}}{2\,\pi\cdot50\cdot30\cdot10^{-4}\,\mathrm{m}}=0{,}10\,\mathrm{T}$.
}
